\mbox{	chambers (A,B,C1,C2)	[VAC], 	}	&
\mbox{	beam tubes	[VAC], 	}	&
\mbox{	module tubes	[VAC], 	}	\\
\mbox{	borehole tubes	[VAC], 	}	&
\mbox{	bellows	[VAC], 	}	&
\mbox{	baffles for gas molecules	[VAC], 	}	\\
\mbox{	baffles for radiation	[VAC], 	}	&
\mbox{	viewports	[VAC], 	}	&
\mbox{	gate vulves	[VAC], 	}	\\
\mbox{	vacuum gauges	[VAC], 	}	&
\mbox{	vacuum pumps (turbo, ion)	[VAC], 	}	&
\mbox{	feedthrough	[VAC], 	}	\\
\mbox{	radiation shields (8K, 80K)	[CRY], 	}	&
\mbox{	radiation shield supports	[CRY], 	}	&
\mbox{	PTC head	[CRY], 	}	\\
\mbox{	compressor	[CRY], 	}	&
\mbox{	valve unit	[CRY], 	}	&
\mbox{	valve unit support	[CRY], 	}	\\
\mbox{	vibration reduction system	[CRY], 	}	&
\mbox{	1st cold stage	[CRY], 	}	&
\mbox{	2nd cold stage	[CRY], 	}	\\
\mbox{	heat conductors	[CRY], 	}	&
\mbox{	vacuum chamber for PTC	[CRY], 	}	&
\mbox{	defrosters	[CRY], 	}	\\
\mbox{	vacuum access	[FCL], 	}	&
\mbox{	clean booth on access	[FCL], 	}	&
\\